**АКТ № \_\_\_\_**

**разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности электросети 0,4кВ**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

ИПК «Савоя» далее именуемый «Кооператив», находящийся по адресу СПб, ул. Радищева, д.39, лит.Д, часть пом. 11-Н №106 и собственник участка №\_\_\_\_ (по генеральному плану поселка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Потребитель», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Электроснабжение Потребителя, осуществляется в соответствии с проектом от распределительного щита с напряжением 380В и разрешенной единовременной нагрузкой \_\_\_\_\_кВт:
- распределительный щит для коммутации нагрузки расположен на опоре воздушной линии электропередачи и принадлежит Потребителю.
2. Границей эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности между Кооперативом и Потребителем являются (красные линии на схеме): винтовые зажимы трехфазного автоматического выключателя, установленного перед контрольным эл. счетчиком и перед отходящими к контрольному эл. счетчику проводами (фазовыми) и винтовой зажим шины рабочего зануления с подводящим проводом (рабочий ноль), находящихся в распределительном силовом щите, установленном на опоре воздушной линии 3-х фазной электросети 0,4кВ, коммутирующем отходящие к оконечным устройствам (нагрузке) кабельные линии.
3. Электросеть, от точки разграничения эксплуатационной ответственности до оконечных устройств (включительно) находится на балансе Потребителя.
4. Эксплуатацию элементов электрической сети от точки разграничения эксплуатационной ответственности до оконечных устройств осуществляет Потребитель.
5. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения эксплуатационной ответственности возлагается на Кооператив.
6. Максимальная нагрузка потребителя не должна превышать разрешенной единовременной нагрузки.
7. Работы, проводимые на силовых кабельных линиях, прокладку дополнительных кабельных линий, изменение схемы электроснабжения Потребитель должен согласовывать с инженером по эксплуатации Кооператива или, в его отсутствие, с Председателем Кооператива.
8. Обо всех случаях, угрожающих нормальному электроснабжению Потребитель обязан немедленно сообщать инженеру по эксплуатации Кооператива.
9. Потребитель несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию электросети, находящейся на его балансе.
10. В случае возникновения аварийной ситуации и отсутствии при этом Потребителя, электротехнический персонал Кооператива имеет право прекратить подачу электроэнергии с обязательным последующим уведомлением Потребителя.
11. Акт составлен в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.
12. Приложение к акту:
№ 1 – схема разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности.

Председатель ИПК «Савоя» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Самуйлов

М.П.

Потребитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К акту разграничения эксплуатационной

ответственности и балансовой

принадлежности электросети 0,4кВ

ИПК «Савоя»

 Подводящие провода (фазные)

 Трехполюсный

 автоматический

выключатель

 Отводящие провода (фазные) Граница эксплуатационной

 к контрольному счетчику ответственности и

 балансовой принадлежности

Подводящий провод

 (рабочий ноль)

Шина рабочего зануления

 Отводящий провод (рабочий ноль)

 к контрольному счетчику

Председатель ИПК «Савоя» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Самуйлов

М.П.

Потребитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/